


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลโมถ่าย  หมู่ที่  1  
ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่
ตำบลโมถ่าย  หมู่ที่  1  ตำบลโมถ่าย  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยทำการดังรายละเอียดดังนี้
(1) สายป่าอ้อย - ท่าแบก หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 4,700 เมตร  
ถมหลุมบ่อหนาเฉลี่ย   0.15 เมตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลบ,ม หินผุรองพื้นไม่น้อยกว่า 200 ลบ,ม  เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 28,200  ตร,ม ขุดรื้อฝังท่อ คสล. จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย  ใช้รถเกรดเดอร์ของ อบต.โมถ่ายรถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชนตามรายละเอียดที่ อบต.
โมถ่ายกำหนด	
           (2) สายหนองลักใน หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,120 เมตร   ถมหลุมบ่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หินคลุกไม่น้อย กว่า 40 ลบ,ม หินผุไม่น้อยกว่า 30 ลบ,ม เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 3,360 ตร,ม  ใช้รถเกรดเดอร์ของอบต.โมถ่าย รถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชน
ตามรายละเอียดที่ อบต.โมถ่ายกำหนด		 
      (3) สายหนองลัก - ท่าแบก หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 4,090 เมตร  
ถมหลุมบ่อและร่องน้ำหนาเฉลี่ย  0.20 เมตร หินคลุกไม่น้อย กว่า 90 ลบ,ม หินผุรองพื้นไม่น้อยกว่า 220 ลบ,ม  เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 24,540 ตร,ม ใช้รถเกรดเดอร์ของอบต.โมถ่าย รถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชนตามรายละเอียดที่ อบต.โมถ่ายกำหนด
      (4) สายหนองสาคู หมู่ที่ 1  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร  ถมหลุมบ่อหนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หินคลุกไม่น้อย กว่า 40 ลบ,ม หินผุรองพื้นไม่น้อยกว่า 60 ลบ,ม  เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 6,400 ตร,ม ขุดรื้อฝังท่อ คสล.จำนวน 1 จุด รวม 5 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย 
ใช้รถเกรดเดอร์ของ อบต.โมถ่าย รถบดล้อเหล็กระบบสั่น สะเทือนของเอกชนตามรายละเอียดที่ อบต.โมถ่ายกำหนด 
           (5) สายเหมืองมหาราช หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร  ถมหลุมบ่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หินคลุกไม่น้อย กว่า 90 ลบ,ม หินผุไม่น้อยกว่า 60 ลบ,ม เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 8,000 ตร,ม  ใช้รถเกรดเดอร์ของ  อบต.โมถ่าย รถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชน  ตามรายละเอียดที่ อบต.โมถ่ายกำหนด		 
     (6) สาย SML หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร  ถมหลุมบ่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หินผุไม่น้อย กว่า 60 ลบ,ม  เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 4,800 ตร,ม  ใช้รถเกรดเดอร์ของ อบต.โมถ่าย รถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชนตามรายละเอียดที่ อบต.โมถ่ายกำหนด			 
     (7) สายป่าอ้อย - หนองลัก  หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร  
ถมหลุมบ่อหนาเฉลี่ย0.15 เมตร  หินผุไม่น้อย กว่า 60 ลบ,ม  เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร,ม โดยใช้รถเกรดเดอร์ของ อบต.โมถ่าย 	รถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชนตามรายละเอียดที่ อบต.โมถ่ายกำหนด   
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    (8) สายหูดหลุมพอ หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร  ถมหลุมบ่อและร่องน้ำ หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หินผุไม่น้อย กว่า 250 ลบ,ม เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 13,200 ตร,ม  ใช้รถเกรดเดอร์ของ อบต.โมถ่าย รถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชนตามรายละเอียดที่ 
อบต.โมถ่ายกำหนด  
     (9) สายหนองชงโค หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร  ถมหลุมบ่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หินคลุกไม่น้อย กว่า 40 ลบ,ม  เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 2,000 ตร,ม  ใช้รถเกรดเดอร์ของ อบต.โมถ่าย รถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชนตามรายละเอียดที่ อบต.โมถ่ายกำหนดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (2560-2562) หน้าที่ 13 โครงการที่ 1   ( กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็น   จำนวน 1 งวด)
	งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน  875,000.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
- ลงหินผุรองพื้น จำนวน 940 ลบ,ม หินคลุก 390 ลบ,ม พร้อม ขุดรื้อฝังท่อ คสล. จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย เกรดเกลี่ย บดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 92,900 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่ายกำหนดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  1 ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็น
เงินทั้งสิ้น  875,000 บาท (-แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 437,500 บาท
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย      
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วน 
     ตำบลโมถ่าย
6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี 
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
         ๙.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
              สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
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           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  18   เมษายน  ๒๕60   ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑2.๐๐ น.    ณ   หมู่ที่  1   ตำบลโมถ่าย  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  20  เมษายน  ๒๕60  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐.  ถึง  ๑2.0๐  น. ณ.  ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอไชยา (หลังที่ว่าการอำเภอไชยา)  และกำหนดเสนอราคาในวันที่   2 พฤษภาคม  ๒๕60  
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -10.30 น.  เป็นต้นไป
	ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ 800.-  บาท  ได้ที่งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย ระหว่างวันที่  29  มีนาคม  ๒๕60  ถึงวันที่   
7  เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.mothai.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐-๗๗45-4075   ในวันและเวลาราชการ 
                                 ประกาศ  ณ วันที่   29   มีนาคม   พ.ศ.  2560
	
	             

                                                                      (นายดิษศร เวทยวิศิษฎ์)
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย






















เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  E7 /๒๕60
การจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลโมถ่าย หมู่ที่ 1
ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย
ลงวันที่   29  มีนาคม  2560
-----------------------------------------------------------
       องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ้าง  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลโมถ่าย  หมู่ที่ 1 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยทำการดังนี้
(1) สายป่าอ้อย - ท่าแบก หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 4,700 เมตร  
ถมหลุมบ่อหนาเฉลี่ย   0.15 เมตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลบ,ม หินผุรองพื้นไม่น้อยกว่า 200 ลบ,ม  เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 28,200  ตร,ม ขุดรื้อฝังท่อ คสล. จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย  ใช้รถเกรดเดอร์ของ อบต.โมถ่ายรถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชนตามรายละเอียดที่ อบต.
โมถ่ายกำหนด	
           (2) สายหนองลักใน หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,120 เมตร   ถมหลุมบ่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หินคลุกไม่น้อย กว่า 40 ลบ,ม หินผุไม่น้อยกว่า 30 ลบ,ม เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 3,360 ตร,ม  ใช้รถเกรดเดอร์ของอบต.โมถ่าย รถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชน
ตามรายละเอียดที่ อบต.โมถ่ายกำหนด		 
      (3) สายหนองลัก - ท่าแบก หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 4,090 เมตร  ถมหลุมบ่อและร่องน้ำหนาเฉลี่ย  0.20 เมตร หินคลุกไม่น้อย กว่า 90 ลบ,ม หินผุรองพื้นไม่น้อยกว่า 220 ลบ,ม  เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 24,540 ตร,ม ใช้รถเกรดเดอร์ของอบต.โมถ่าย รถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชนตามรายละเอียดที่ อบต.โมถ่ายกำหนด
      (4) สายหนองสาคู หมู่ที่ 1  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร  ถมหลุมบ่อหนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หินคลุกไม่น้อย กว่า 40 ลบ,ม หินผุรองพื้นไม่น้อยกว่า 60 ลบ,ม  เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 6,400 ตร,ม ขุดรื้อฝังท่อ คสล.จำนวน 1 จุด รวม 5 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย ใช้รถเกรดเดอร์ของ อบต.โมถ่าย รถบดล้อเหล็กระบบสั่น สะเทือนของเอกชนตามรายละเอียดที่ อบต.โมถ่ายกำหนด 
          (5) สายเหมืองมหาราช หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร  ถมหลุมบ่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หินคลุกไม่น้อย กว่า 90 ลบ,ม หินผุไม่น้อยกว่า 60 ลบ,ม เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 8,000 ตร,ม  ใช้รถเกรดเดอร์ของ  อบต.โมถ่าย รถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชน  
ตามรายละเอียดที่ อบต.โมถ่ายกำหนด		 
     (6) สาย SML หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร  ถมหลุมบ่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หินผุไม่น้อย กว่า 60 ลบ,ม  เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 4,800 ตร,ม  ใช้รถเกรดเดอร์ของ อบต.โมถ่าย รถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชนตามรายละเอียดที่ อบต.โมถ่ายกำหนด
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     (7) สายป่าอ้อย - หนองลัก  หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร  
ถมหลุมบ่อหนาเฉลี่ย0.15 เมตร  หินผุไม่น้อย กว่า 60 ลบ,ม  เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร,ม โดยใช้รถเกรดเดอร์ของ อบต.โมถ่าย 	รถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชนตามรายละเอียดที่ อบต.โมถ่ายกำหนด     
    (8) สายหูดหลุมพอ หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร  ถมหลุมบ่อและร่องน้ำ หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หินผุไม่น้อย กว่า 250 ลบ,ม เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 13,200 ตร,ม  ใช้รถเกรดเดอร์ของ อบต.โมถ่าย รถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชนตามรายละเอียดที่ 
อบต.โมถ่ายกำหนด  
     (9) สายหนองชงโค หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร  ถมหลุมบ่อหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หินคลุกไม่น้อย กว่า 40 ลบ,ม  เกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 2,000 ตร,ม  ใช้รถเกรดเดอร์ของ อบต.โมถ่าย รถบดล้อเหล็กระบบสั่นสะเทือนของเอกชนตามรายละเอียดที่ อบต.โมถ่ายกำหนดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (2560-2562) หน้าที่ 13 โครงการที่ 1   ( กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็น   จำนวน 1 งวด)
	งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน  875,000.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
- ลงหินผุรองพื้น จำนวน 940 ลบ,ม หินคลุก 390 ลบ,ม พร้อม ขุดรื้อฝังท่อ คสล. จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย เกรดเกลี่ย บดอัด พื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า 92,900 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่ายกำหนดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
		๑. 	เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
			๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
			๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
			๑.๓	 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
			๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
			๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
			๑.๖ แบบหนังสือค้ำประกัน
			   (๑) หลักประกันซอง     
				(๒) หลักประกันสัญญา
			๑.๗ สูตรการปรับราคา
			๑.๘ บทนิยาม
    (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
    (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
			๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
				    (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
				    (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
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			๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
					๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
					๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ ของทางราชการ 
					๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๘
     				  ๒.๔	 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
					๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การ-บริหารส่วนตำบลโมถ่าย
					๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า...437,500..บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย-
บาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่ายเชื่อถือและจะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองผลงาน ๑ ชุด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
		๒.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๒.๘ นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
			๓. หลักฐานการเสนอราคา
				  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
					๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
						    (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
							    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
							   	(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
						 (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
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							 (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
						    (๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
						    (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)							๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
						  (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
						  (๒)หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
						  (๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
						  (๔) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านั้น)
						  (๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
						  (๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
						  (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
	๔. การเสนอราคา
				  ๔.๑	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์ จะเสนอราคาให้ชัดเจน
				 	๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
					๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า......60.....วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
					๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ...60..วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง    หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย
ให้เริ่มทำงาน
					๔.๕	 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
					๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  E7  /2560 ”    ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการฯ  ในวันที่  20  เมษายน  2560   ตั้งแต่เวลา  10.00 น. ถึงเวลา  12.00 น.  ณ.  ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ณ  ที่ว่าการอำเภอไชยา  (หลังที่ว่าการอำเภอไชยา)
			เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด 
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			คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
			หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่ายจะพิจารณาลงโทษ
ผู้ประสงค์ จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผล ประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด	  หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง 
จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูล  อาจใช้ดุลยพินิจ
ระงับการประมูลชั่วคราว และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
	คณะกรรมการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประมูลฯ เพื่อให้การประมูลฯ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
		๔.๗	 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
		(๑)	ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
		(๒)	ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
			(๓)	ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่  875,000 บาท (-แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
		(๔)	ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
		(๕)	ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
			(๖)	ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ...1,000.... บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ....1,000... บาท  จากราคาครั้งสุดท้าย  ที่เสนอลดแล้ว


-6-
			(๗)	ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
			(๘)	ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
		๕. หลักประกันซอง
	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค   
จำนวน 43,750.- บาท (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
๕.๑ เงินสด
๕.๒	 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ
        ๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
			หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่ายจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
			การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
		๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่ายจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
			๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่ายเท่านั้น
			๖.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่ายสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
				(๑)	ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย
				(๒)	เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
			๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประมูล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่ายมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
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อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
			๖.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย เป็นเด็ดขาด 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่ายพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
			ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
			๖.๖	ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน				๗. การทำสัญญาจ้าง
		    ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย ภายใน.....๗...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่ายยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
			๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ
			๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
			๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
			๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
			หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
		๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
			๘.๒ (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
				 องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่ายจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น...๑...งวด ดังนี้
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				 งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๐๐...ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน...60...วัน 
		๙. อัตราค่าปรับ
		     ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ...๐.๑๐.ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
     			ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้าง 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....2.....ปี......-.......เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน....๑๕....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
	          ๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินเงินสะสม ประจำปี พ..ศ. 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่ายแจ้งใบอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 875,000.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
		    	๑๑.๒	เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
				(๑)	แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่
วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
			(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
			(๓)	ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
			๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย  แล้วจะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน 
ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย  จะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
			๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่ายจะริบหลักประกันซอง หรือ
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เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
			๑๑.๕	องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย  สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
		๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง
       เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ...๑๐....ของแต่ละสาขาช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
 ๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง
 			๑๒.๒ ช่างโยธา
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
       ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
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